# Informe del entregable final:

# Diagrama de flujo:

loop

se va a la interrupción

Se obtiene dato del conversor AD

Si pasaron 10 segundos Si se recibió un input

Se verifica el input

Si se completó la escritura Si no se completó la escritura Si se recibió una “A” Si se recibió una “H” Si no era ninguno

Se actualiza la configuración del timer

Se baja el flag de escritura

Suena el buzzer con sonido reprobatorio y vuelve a loop

Se muestra el buffer de temperaturas y suena el buzzer con sonido aprobatorio

Se muestra la conversión actual y suena el buzzer con sonido aprobatorio

Si sse recibió una “a”

Se muestra la temperatura en Celsius y suena el buzzer con sonido aprobatorio

Tomas Abreu

Bruno Garcilazo

Felipe Mestre